附件2

传统燃油汽车生产一致性抽样检测项目表

表1 载货汽车检测项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 核查项目 | | 适用标准 | 备注 |
| 基本配置检查项目 | 整车结构参数核查 | —— |  |
| 零部件备案参数核查 | —— |  |
| 车辆安全项目 | 侧、后防护装置 | GB 11567-2017 |  |
| 汽车外廓尺寸 | GB 1589-2016 |  |
| 侧翻稳定角 | GB 7258-2017 |  |
| 汽车及部件标记、车辆VIN | GB 7258-2017 |  |
| 车辆尾部标志板安装规定 | GB 25990-2010 |  |
| 货车及挂车反光标识 | GB 7258-2017 |  |
| 汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定 | GB 4785-2019 |  |
| 环保节能项目 | 柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速法及加载减速法） | GB 3847-2018 |  |
| 重型汽车整车车载法（PEMS)试验 | GB 17691-2018 |  |
| 重型汽车排气污染物（底盘测功机法） | GB 30510-2018,  GB 17691-2018 |  |
| 重型商用车辆燃料消耗量 | GB 30510-2018 |  |

表2 专用汽车检测项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 核查项目 | | 适用标准 | 备注 |
| 基本配置检查项目 | 整车结构参数核查 | —— |  |
| 零部件备案参数核查 | —— |  |
| 车辆安全项目 | 侧、后防护装置 | GB 11567-2017 |  |
| 汽车外廓尺寸 | GB 1589-2016 |  |
| 侧翻稳定角 | GB 7258-2017 |  |
| 汽车及部件标记、车辆VIN | GB 7258-2017 |  |
| 危险货物标记 | GB 13392 | 适用于危险品车辆 |
| 危险货物运输车辆结构要求 | GB 21668-2008 | 适用于危险品车辆 |
| 爆炸品和剧毒化学品车辆安全技术条件 | GB 20300-2018 | 适用于爆炸品和剧毒化学品车辆 |
| 车辆尾部标志板安装规定 | GB 25990-2010 |  |
| 汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定 | GB 4785-2019 |  |
| 防飞溅系统的车辆安装要求 | GB 34659-2017 |  |
| 货车及挂车反光标识 | GB 7258-2017 |  |
| 制动系统 | GB 12676-2014 | 适用于半挂车，其他专用车不做该项目 |
| 汽车防抱制动性能 | GB/T 13594-2003 |

表3 乘用车检测项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 核查项目 | | 适用标准 | 备注 |
| 基本配置检查项目 | 整车结构参数核查 | —— |  |
| 零部件备案参数核查 | —— |  |
| 车辆安全项目 | 前照灯光束照射位置及发光强度 | GB 7258-2017 |  |
| 汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定 | GB 4785-2019 |  |
| 汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度 | GB 15083-2019 |  |
| 乘用车轮胎气压监测系统 | GB 26149-2017 |  |
| 环保节能项目 | 常温下冷起动排气污染物排放 | GB 18352.6-2016 |  |
| 乘用车燃油消耗量 | GB 19233-2008和GB 19578-2014 |  |
| 低温下冷起动后排气中CO、THC和NOX排放 | GB 18352.6-2016 B阶段 |  |